# Ajustes opcionales de SX Virtual Link

Esta página explica los ajustes opcionales de SX Virtual Link.
Se pueden configurar los ajustes generales de SX Virtual Link como ajustes de inicio y comunicación.

Haga clic en el botón Opción en la ventana principal de SX Virtual Link. Se mostrará el diálogo de opciones.
El diálogo de opciones proporciona los siguientes ajustes. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado de configurar los ajustes.

> General

> Se pueden configurar los ajustes operativos básicos.

> Ejecutar SX Virtual Link al iniciarse Windows | Añade SX Virtual Link a la carpeta Inicio. Si se añade a la carpeta de Inicio, SX Virtual Link se iniciará automáticamente al iniciarse la sesión de Windows. (Predeterminado: Activado)
> No mostrar la ventana principal de SX Virtual Link al iniciar el programa | Inicia SX Virtual Link como icono minimizado. Se mostrará el icono minimizado en la barra de tareas. (Predeterminado: Activado)
> Mostrar una notificación de globo emergente cuando se produzca un error | Le notifica un error del dispositivo USB mostrando un mensaje de globo emergente en la barra de tareas. (Predeterminado: Activado)
> Mostrar un mensaje de confirmación al desconectarse dispositivos USB | Muestra un mensaje de confirmación antes de desconectar un dispositivo USB a través de SX Virtual Link. (Predeterminado: Activado)
> Conectarse automáticamente a los dispositivos USB que se detecten | Conectarse automáticamente al dispositivo USB cuando se detecte en la red. Esta opción es ventajosa dado que puede conectarse a cada dispositivo USB automáticamente al insertarse en el servidor de dispositivos. Sin embargo, recuerde que esta opción es para uso exclusivo de dispositivos USB. Mientras esté conectado a un dispositivo USB, las demás personas no pueden utilizarlo. (Predeterminado: Desactivado)
> Ocultar la ventana principal si se pulsa el botón de cierre | Minimiza SX Virtual Link si se hace clic en el botón de cerrar en la ventana principal. (Predeterminado: Desactivado)
> Aceptar siempre una solicitud Utilizar cuando se muestra una pantalla de bloqueo | Se desconecta inmediatamente de un dispositivo USB si se recibe una solicitud de uso cuando se muestra una pantalla de bloqueo en el PC. (Predeterminado: Desactivado)
> Intervalo de actualización de la ventana principal | Establece el intervalo de actualización para el estado de los dispositivos USB. (Predeterminado: 10 segundos)

> Buscar servidores de dispositivos

> La dirección de búsqueda puede configurarse.

> Activar la dirección de búsqueda | Si quiere buscar servidores de dispositivos que se ejecutan en otra red, registre la dirección IP de este servidor de dispositivos. Si la dirección IP no está registrada, solo se buscará en el segmento local (la red separada por un router). Para registrar la dirección IP, marque Activar la dirección de búsqueda e introduzca la dirección IP en Dirección. Normalmente no es necesario completar el ajuste de Puerto. Si ha utilizado un número distinto de 19540 para el redireccionamiento de puertos del router para establecer la conexión a través de Internet, introduzca dicho número de puerto. Haga clic en Añadir para registrarlo. (Es posible registrar hasta 64 direcciones). Para eliminar la dirección IP registrada, seleccione la dirección IP en la lista y haga clic en Borrar.

> Para una conexión a través de Internet debe modificarse el ajuste del servidor de dispositivos. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del servidor de dispositivos. Si el router está conectado a Internet y el DNS dinámico está activado, es posible introducir el nombre de host de Dirección. En la siguiente pantalla, hay dos direcciones registradas, una es 192.168.1.200 (dirección) y la otra es ds-01-xxx.domain (nombre de host) más 19500 (número de puerto). Compruebe primero la información del servidor de dispositivos que desea registrar.

> Visualizar

> Se pueden configurar los ajustes de visualización de SX Virtual Link.

> Nombre | Muestra el nombre de los dispositivos USB conectados al servidor de dispositivos. Se puede modificar el nombre del dispositivo USB. Para más detalles, consulte Ajustes operativos de los dispositivos USB. (Predeterminado: Activado) * No se puede desmarcar esta casilla.
> Tipo | Muestra el tipo de los dispositivos USB conectados al servidor de dispositivos. (Predeterminado: Activado) * No se puede desmarcar esta casilla.
> Estado | Muestra el estado de los dispositivos USB conectados al servidor de dispositivos. (Predeterminado: Activado) * No se puede desmarcar esta casilla.
> Nombre de equipo | Muestra el nombre de equipo del servidor de dispositivos. Se puede modificar el nombre de equipo desde los ajustes del servidor de dispositivos. Para más detalles, consulte el manual de usuario. (Predeterminado: Activado)
> Nombre de modelo | Muestra el nombre del modelo del servidor de dispositivos. (Predeterminado: Activado)
> Dirección IP | Muestra la dirección IP del servidor de dispositivos. (Predeterminado: Desactivado)
> Dirección IPv6 | Muestra la dirección IPv6 del servidor de dispositivos. (Predeterminado: Desactivado)
> Dirección Ethernet | Muestra la dirección Ethernet del servidor de dispositivos. La dirección Ethernet es el número de 12 cifras que se encuentra en el lateral o en la parte posterior del servidor de dispositivos. (Predeterminado: Desactivado)
> Autoconexión | Muestra el estado actual de los ajustes de autoconexión del dispositivo USB. Se muestra "Habilitado" o "Deshabilitado". (Predeterminado: Desactivado)
> Ancho de columna seleccionada | Cambia la anchura de cada encabezamiento de columna en la parte superior de la lista de dispositivos USB. * No se puede cambiar la anchura de las columnas Nombre y Tipo.

> Es imposible ocultar o cambiar el orden de visualización de Nombre, Tipo y Estado.

> Filtro

> Pueden configurarse los ajustes del filtro de servidores de dispositivos.

> Habilitar el filtrado | Filtra los servidores de dispositivos que se visualizarán en la ventana principal de SX Virtual Link. Para habilitar el filtrado, marque esta casilla y seleccione los servidores de dispositivos de la lista. Sólo se mostrarán aquellos que usted haya marcado en la lista. Como usted puede ocultar servidores de dispositivos que no han sido usados, es posible prevenir el mal manejo de otros dispositivos. Si el servidor de dispositivos no está marcado pero se lo está utilizando, los dispositivos USB conectados a tal servidor de dispositivos serán desconectados. (Predeterminado: Desactivado)

| Volver arriba