# Impostazioni opzionali di SX Virtual Link

Questa pagina descrive le impostazioni opzionali di SX Virtual Link.
Possono essere configurate le impostazioni generali di SX Virtual Link, come le impostazioni di avvio e di comunicazione.

Fare clic sul pulsante Opzioni nella finestra principale di SX Virtual Link. Comparirà il pannello delle opzioni.
Il pannello delle opzioni consente le seguenti impostazioni. Fare clic su OK una volta completata la configurazione delle impostazioni.

> Generale

> Si possono configurare le impostazioni operative di base.

> Lancia SX Virtual Link all'avvio di Windows | Aggiunge SX Virtual Link nella cartella di avvio. Se aggiunto nella cartella di avvio, SX Virtual Link partirà automaticamente all'avvio di Windows. (Default: On)
> Non mostrare la finestra principale di SX Virtual Link quando si lancia il programma | Avvio di SX Virtual Link ridotto a icona. L'icona compare nel task tray. (Default: On)
> Mostra un avviso quando si verifica un errore | Notifica un errore di un dispositivo USB facendo comparire un messaggio nel task tray. (Default: On)
> Mostra un messaggio di conferma quando si disconnette un dispositivo USB | Mostra un messaggio di conferma prima di disconnettere un dispositivo USB tramite SX Virtual Link. (Default: On)
> Connetti automaticamente i dispositivi USB quando vengono rilevati | Connette automaticamente il dispositivo USB quando viene rilevato in rete. Questa opzione è comoda perché consente di connettersi automaticamente a ciascun dispositivo USB quando viene collegato al device server. Tenere comunque presente che questa opzione è intesa per l'uso esclusivo di dispositivi USB. Finché si è connessi a un dispositivo USB, nessun altro utente può usarlo. (Default: Off)
> Nascondi la finestra principale se si è fatto clic sul pulsante Chiudi | Riduce a icona SX Virtual Link se si è fatto clic sul pulsante Chiudi nella finestra principale. (Default: Off)
> Accettare sempre una Richiedi l'uso quando viene visualizzata una schermata di blocco | Quando sul PC è visualizzata una schermata di blocco, disconnettersi immediatamente da un dispositivo USB se viene ricevuta una Richiedi l'uso. (Default: Off)
> Intervallo di aggiornamento della finestra principale | Imposta l'intervallo di aggiornamento dello stato del dispositivo USB connesso. (Default: 10 secondi)

> Ricerca del device server

> L'indirizzo di ricerca può essere configurato.

> Abilita indirizzo di ricerca | Se si desidera cercare server di dispositivi in esecuzione su un'altra rete, registrare l'indirizzo IP del server di quel dispositivo. Se l'indirizzo IP non è registrato, verrà cercato solo il segmento locale (la rete separata da un router). Per registrare l'indirizzo IP, selezionare Abilita indirizzo di ricerca e immettere l'indirizzo IP come Indirizzo. Di solito, non è necessario immettere l'impostazione della Porta. Se è stato utilizzato un numero diverso da 19540 per un'impostazione di inoltro porta del router per effettuare la connessione tramite Internet, immettere tale numero di porta. Fare clic su Aggiungi per registrare. (È possibile registrare fino a 64 indirizzi), Per eliminare l'indirizzo IP registrato, selezionare l'indirizzo IP dall'elenco e fare clic su Cancella.

> Per la connessione tramite Internet, è necessario modificare l'impostazione del server del dispositivo. Per dettagli, consultare il manuale dell'utente del server del dispositivo. Se il router è connesso a Internet e il DNS dinamico è abilitato, è possibile immettere il nome host come Indirizzo. Nella schermata qui di seguito sono registrati due indirizzi; uno è 192.168.1.200 (indirizzo) e l'altro è ds-01-xxx.domain (nome host) più 19500 (numero porta). Verificare preventivamente le informazioni del server del dispositivo per la registrazione.

> Display

> Si possono configurare le impostazioni del display di SX Virtual Link.

> Nome | Mostra il nome dei dispositivi USB connessi al device server. Il nome di un dispositivo USB può essere modificato. Per i dettagli, fare riferimento a Impostazioni operative di un dispositivo USB. (Default: On) * Questa casella non può essere deselezionata.
> Tipo | Mostra il tipo dei dispositivi USB connessi al device server. (Default: On) * Questa casella non può essere deselezionata.
> Stato | Mostra lo stato dei dispositivi USB connessi al device server. (Default: On) * Questa casella non può essere deselezionata.
> Host Name | Mostra l'host name del device server. L'host name può essere modificato dalle impostazioni del device server. Per i dettagli, fare riferimento al manuale utente. (Default: On)
> Nome del modello | Mostra il modello del device server. (Default: On)
> Indirizzo IP | Mostra l'indirizzo IP del device server. (Default: Off)
> Indirizzo IPv6 | Mostra l'indirizzo IPv6 del device server. (Default: Off)
> Indirizzo ethernet | Mostra l'indirizzo ethernet del device server. L'indirizzo ethernet è il numero di 12 cifre che si trova sul lato o sul retro del device server. (Default: Off)
> Connessione automatica | Mostra lo stato attuale delle impostazioni di connessione automatica del dispositivo USB. È mostrato come "Abilitato" oppure "Disabilitato". (Default: Off)
> Larghezza della colonna selezionata | Modifica la larghezza dell'intestazione di ciascuna colonna dell'elenco dei dispositivi USB. * La larghezza delle colonne Nome e Tipo non può essere modificata.

> È impossibile nascondere o cambiare l'ordine di apparizione di nome, tipo e stato.

> Filtro

> Le impostazioni di filtro dei device server possono essere configurate.

> Abilita il filtro | Filtra i device server che saranno visualizzati nella finestra principale di SX Virtual Link. Per abilitare il filtro, spuntare questa casella di controllo e selezionare i device server dall’elenco. Saranno visualizzati solo i device server dell’elenco provvisti di segno di spunta. Potendo nascondere i device server non utilizzati, è possibile prevenire un errato utilizzo di altri dispositivi. Se il device server non viene spuntato nonostante sia in uso, i dispositivi USB connessi a quel device server saranno disconnessi. (Default: Off)

| Torna all'inizio