# Configuração de operações do dispositivo USB

Esta página expõe os parâmetros operacionais configuráveis para cada dispositivo USB conectado ao servidor.

1. Alterar o nome do dispositivo USB visualizado na janela principal do SX Virtual Link

2. Conectar automaticamente a um dispositivo USB, quando detectado

3. Reconectar automaticamente a um dispositivo USB após desconexão anormal

4. Iniciar automaticamente uma determinada aplicação quando um dispositivo USB estiver conectado

5. Desconectar automaticamente do dispositivo USB quando é recebida uma solicitação de desconexão

6. Sobre a caixa de diálogo de propriedades do dispositivo USB

## 1. Alterar o nome do dispositivo USB visualizado na janela principal do SX Virtual Link

Na janela principal do SX Virtual Link, aparece indicado na lista de dispositivos USB o nome original que consta do registo inicial do dispositivo USB.

O nome do dispositivo USB pode ser alterado a partir do tabulador Generalidades da caixa de diálogo de propriedades.
Para mais informação sobre a caixa de diálogo propriedades, consulte 6. Sobre a caixa de diálogo propriedades do dispositivo USB.

Mesmo que o nome do dispositvo seja modificado, o nome original do dispositivo inicialmente registado mantém-se inalterado. Logo assim, esta alteração só surte efeito no PC a partir do qual foi realizada a alteração do nome e não afecta a designação nos outros computadores.

## 2. Conectar automaticamente a um dispositivo USB, quando detectado

O SX Virtual Link permite conectar automaticamente a um dispositivo USB logo que este seja detectado.
Caso seja a única pessoa a usar um determinado dispositivo USB tem a possibilidade de activar a função auto-connect para se conectar automaticamente ao dispositivo USB sem necessidade de clicar o botão Conectar na janela principal do SX Virtual Link.

A função auto-connect pode ser activada a partir do tabulador Conectar na caixa de diálogo Propriedades.
Para mais informação sobre a caixa de diálogo de propriedades, consulte 6. Sobre a caixa de diálogo propriedades do dispositivo USB.

Se deseja automatizar a conexão a todos os dispositivos USB, marque a caixa de controlo Conectar automaticamente a todos os dispositivos USB recentemente detectados na caixa de diálogo das opções no SX Virtual Link. Para mais informação, consulte Configuração de opções do SX Virtual Link.

## 3. Reconectar automaticamente a um dispositivo USB após desconexão anormal

O SX Virtual Link pode proceder à reconexão automática a um dispositivo USB, sempre que a conexão entre o dispositivo USB e o seu PC tenha sido interrompida devido a um erro de comunicação.

A função auto-reconnect pode ser activada a partir do tabulador Conectar na caixa de diálogo Propriedades.
Para mais informação sobre a caixa de diálogo de propriedades, consulte 6. Sobre a caixa de diálogo propriedades do dispositivo USB.

A configuração auto-reconnect terá efeito da próxima vez que realize a conexão ao dispositivo USB.

Pode acontecer que a função auto-reconnect não funcione correctamente, dependendo do estado do dispositivo USB ou do PC durante o erro. Nesse caso, reinicialize o computador, o dispositivo USB e o servidor de dispositivos. Esta opção está reservada para fins de reactivação em caso de erro. Por favor, não remova o dispositivo USB enquanto este se encontrar conectado ao seu PC através do SX Virtual Link.

## 4. Iniciar automaticamente uma determinada aplicação quando um dispositivo USB estiver conectado

O SX Virtual Link pode iniciar automaticamente uma determinada aplicação quando um dispositivo USB estiver conectado ao seu PC.
A função de inicialização automática da aplicação pode ser activada, registando a aplicação que deseja utilizar junto com um dispositivo USB específico (por ex., software de processamento de imagem para um scanner, software de gestão de música para um reprodutor áudio, software de cópias de segurança para meios de armazenamento de dados, etc.) no SX Virtual Link. Após o registo de uma aplicação no SX Virtual Link, esta irá correr automaticamente logo que o dispositivo USB estiver conectado ao seu PC através do SX Virtual Link. Deste modo, não é necessário iniciar manualmente a aplicação.

A função de inicialização automática da aplicação pode ser activada a partir do tabulador Conectar na caixa de diálogo de propriedades.
Para mais informação sobre a caixa de diálogo propriedades, consulte 6. Sobre a caixa de diálogo propriedades do dispositivo USB.

A função de inicialização automática da aplicação terá efeito da próxima vez que realize a conexão ao dispositivo USB.

## 5. Desconectar automaticamente do dispositivo USB quando é recebida uma solicitação de desconexão

O SX Virtual Link pode desconectar automaticamente do dispositivo USB quando é recebida uma solicitação de desconexão.

A função de desconexão automática pode ser activada a partir do tabulador Desconectar na caixa de diálogo de propriedades.
Para mais informação sobre a caixa de diálogo propriedades, consulte 6. Sobre a caixa de diálogo propriedades do dispositivo USB.

## 6. Sobre a caixa de diálogo de propriedades do dispositivo USB

A configuração de operações atrás descrita está disponível a partir da caixa de diálogo de propriedades de cada dispositivo USB.

Modo de abrir e usar a caixa de diálogo de propriedades:

1. Seleccione o dispositivo USB na janela principal do SX Virtual Link e clique o botão Propriedades .

2. Aparece visualizado o tabulador Generalidades. No tabulador Generalidades pode alterar o nome do dispositivo USB indicado na janela principal do SX Virtual Link.

   Nome | Alterar o nome do dispositivo USB visualizado na janela principal do SX Virtual Link. Para mais informação, consulte 1. Alterar o nome do dispositivo USB visualizado na janela principal do SX Virtual Link.
   Propriedades do servidor de dispositivos | Abre a página Web do servidor de dispositivos. Na página Web estão disponíveis várias configurações. Para mais informação, consulte o manual do utilizador, s.f.f..

3. Se clicar o tabulador Conectar poderá configurar os parâmetros a seguir indicados.

   Conectar automaticamente este dispositivo logo que disponível | Com esta opção activada, a conexão a um dispositivo USB detectado é feita automaticamente. Para mais informação, consulte 2. Conectar automaticamente a um dispositivo USB, quando detectado.
   Reconectar automaticamente, caso ocorra um erro durante a conexão | Reconecta automaticamente a um dispositivo USB quando este tenha sido desconectado do PC devido a um erro de comunicação. Para mais informação, consulte 3. Reconectar automaticamente a um dispositivo USB após desconexão anormal.
   Iniciar a respectiva aplicação, quando conectada | Inicia automaticamente uma determinada aplicação, quando um dispositivo USB estiver conectado ao seu PC através do SX Virtual Link. Portanto, se marcar a caixa de controlo Desconectar automaticamente quando a aplicação for encerrada, o dispositivo USB será desconectado automaticamente logo que a aplicação tenha sido encerrada. Para mais informação, consulte 4. Iniciar automaticamente uma determinada aplicação quando um dispositivo USB estiver conectado.

4. Poderá configurar os parâmetros de desconexão automática se clicar o tabulador Desconectar.

   Permitir desconexão automática quando um Requerer Uso for recebido | Desconectará automaticamente de um dispositivo USB quando for recebida uma solicitação de desconexão. Para mais detalhes, consultar 5. Desconectar automaticamente do dispositivo USB quando é recebida uma solicitação de desconexão. * Com esta opção activada, o dispositivo USB será desconectado, mesmo que esteja a ser usado quando for recebido "Requerer Uso". * Para permitir que o PC se desconecte imediatamente de um dispositivo USB se uma solicitação de uso for recebida quando a tela de bloqueio for exibida, marque a caixa de seleção Sempre aceite uma solicitação de uso quando uma tela de bloqueio for exibida no Configuração de opções do SX Virtual Link. Para mais informação, consulte Configuração de opções do SX Virtual Link.
   Tempo de espera até desconexão automática | Antes de desconectar um dispositivo USB aguarde o tempo previsto quando a função Permitir desconexão automática quando um Requerer Uso for recebido estiver activada.

5. Se clicar na aba Segurança, você poderá configurar os ajustes de segurança para usar o dispositivo USB.

   Especifique a senha de conexão USB | Defina a senha a ser digitada quando o dispositivo USB for conectado. Se esta configuração for ativada, a senha será inserida automaticamente quando o dispositivo USB for conectado. Se o servidor de dispositivos não for compatível com o recurso de senha para conexão USB, este campo estará indisponível.
   Senha | Digite a senha. Se o servidor de dispositivos não for compatível com o recurso de senha para conexão USB, este campo estará indisponível.
   Habilitar criptografia de dados para o dispositivo USB | Ativa a criptografia para comunicação com dispositivos USB. Se o servidor de dispositivos não for compatível com criptografia, este campo estará indisponível.

   A aba Segurança só é visualizada se o servidor de dispositivos for compatível com senha para conexões USB e criptografia. Se esses recursos não forem compatíveis, as configurações correspondentes estarão indisponíveis.

6. Clique OK para terminar a configuração.

| Para cima