# Was ist SX Virtual Link?

Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über das Programm "SX Virtual Link".

Mithilfe von SX Virtual Link können Sie eine Verbindung zwischen dem PC und einem USB-Gerät herstellen, das an einen Geräteserver angeschlossen ist.
Verwenden Sie SX Virtual Link zur Herstellung und Trennung von Verbindungen zu USB-Geräten.

Merkmale

- Einfache Handhabung
  Sie müssen in SX Virtual Link lediglich das USB-Gerät auswählen und auf die Schaltfläche Verbinden klicken.
  Das USB-Gerät ist am PC genauso nutzbar, als wenn es direkt am PC angeschlossen wäre. Wenn Sie das USB-Gerät nicht mehr benötigen, klicken Sie in SX Virtual Link auf die Schaltfläche Trennen .

  - | Einzelheiten über die Verwendung von SX Virtual Link finden Sie unter Grundlegende Informationen zur Verwendung des Programms.

- Automatische Herstellung von Druckerverbindungen
  Beim Drucken auf einen USB-Drucker stellt SX Virtual Link automatisch eine Verbindung zwischen PC und Drucker her. Nach Beendigung des Druckauftrags trennt SX Virtual Link die Verbindung zwischen PC und Drucker. Daher müssen Sie bei Verwendung von SX Virtual Link die Verbindung zu USB-Druckern nicht manuell herstellen oder trennen.

  - | Einzelheiten über die automatische Herstellung von Druckerverbindungen finden Sie unter Verwendung von Druckern.

- Steuerung über die Taskleiste
  Über das minimierte Menüfenster in der Taskleiste können Sie die Verbindung zu USB-Geräten herstellen und trennen, ohne das Hauptfenster von SX Virtual öffnen zu müssen.

  - | Einzelheiten über die Steuerung von SX Virtual Link mithilfe der Taskleiste finden Sie unter SX Virtual Link und die Taskleiste.

- Senden von Nachrichten an andere Benutzer, um die Trennung einer Geräteverbindung anzufordern
  Wenn Sie sich die Nutzung eines USB-Gerätes mit mehreren Benutzern teilen und einer der Benutzer das Gerät für eine längeren Zeitraum belegt, können Sie den anderen Benutzer eine Nachricht senden, um ihn zu bitten, die Geräteverbindung zu trennen. Wenn der Benutzer diese Bitte akzeptiert, erhalten Sie automatisch das Recht zur Nutzung des USB-Gerätes.

  - | Einzelheiten über die Nachricht zur Trennung von Geräteverbindungen finden Sie unter Trennung von Geräteverbindungen anfordern.

- Betriebseinstellungen für jedes USB-Gerät
  Die Betriebseinstellungen wie z. B. Angegebene Anwendung bei hergestellter Verbindung starten oder Dieses Gerät bei Verfügbarkeit automatisch verbinden können für jedes einzelne USB-Gerät konfiguriert werden.

  - | Einzelheiten über die Betriebseinstellungen für jedes einzelne USB-Gerät finden Sie unter Betriebseinstellungen für USB-Geräte.

> Informationen über den Zustand nach dem Aufrufen und die Anzeigeeinstellungen finden Sie unter Optionale Einstellungen in SX Virtual Link.

| Zurück zum Seitenanfang